Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

**SPECYFIKACJA**

**PRZETARGOWA NA ZAKUP MEBLI DLA KLASZTORU**

**W KALWARII PACŁAWSKIEJ**

Niniejsza specyfikacja stanowi propozycję zakupu mebli do zabudowania pomieszczeń remontowanych obiektów w Kalwarii Pacławskiej. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania mebli o podobnych kształtach z zachowaniem zewnętrznych gabarytów i wskazanych materiałów do ich wykonania.

Zamawiający dopuszcza tolerancję o +- 10% w stosunku do wskazanych w specyfikacji wartości liczbowych (dotyczy zarówno wymiarów jak i innych cech wyrażonych liczbowo), chyba że w treści specyfikacji wskazano inną dopuszczalną tolerancję

W szczególności Zamawiający wskazuje, że rysunki wskazane w specyfikacji stanowią wyłącznie punkt odniesienia dla ogólnego wzornictwa i rozwiązań estetycznych. Zamawiający nie wymaga dostarczenia mebli o dokładnie takich kształtach i kolorach.

Wykaz elementów

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** | **STR** | **Potwierdzenie**  **Zaoferowania ilości i parametrów**  **przez Wykonawcę poprzez**  **wpisanie odpowiednio**  **TAK/NIE** |
| **1** | Stół pokojowy | **12** | 3 |  |
| **2** | Biurko | **2** | 3 |  |
| **3** | Ława | **1** | 3 |  |
| **4** | Biurko recepcyjne | **1** | 3 |  |
| **5** | Krzesła pokojowe | **25** | 4 |  |
| **6** | Krzesła do sal wystawowych i obsługi turystów | **60** | 4 |  |
| **7** | Fotel obrotowy | **2** | 4 |  |
| **8** | Sofa 3-osobowa | **1** | 5 |  |
| **9** | Sofa 2-osobowa | **2** | 5 |  |
| **10** | Łóżko | **26** | 5 |  |
| **11** | Szafka nocna | **25** | 5 |  |
| **12** | Szafy 2 drzwiowe na wymiar | **14** | 6 |  |
| **13** | Stół 260x180 do sal szkoleniowych | **8** | 7 |  |
| **14** | Stół 260x90 do sali pielgrzyma | **21** | 7 |  |
| **15** | Krzesło obrotowe | **1** | 7 |  |
| **16** | Krzesła do sal szkoleniowych i sali pielgrzyma | **328** | 7 |  |
| **17** | Krzesło do Sali audytoryjnej | **160** | 8 |  |
| **18** | Lampy nocne szafkowe | **25** | 8 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **. STÓŁ POKOJOWY OKRĄGŁY – szt. 12** | | |
| długość: 8**0** cm / szerokość: **80** cm / wysokość:: **60** cm |  |  |
| BLAT | płytowy  o grubości **3,6** cm  oklejony obrzeżem pvc **0,2** cm  bez ostrych krawędzi |
| STELAŻ | Metalowy, wykonany ze stali o grubości min **0,2** cm, 3-elementowy  podstawa o min. Wymiarach 50x50 cm / fi 50 cm,  przekrój kolumny min 10 cm, wyposażony w stopki, umożliwiające wypoziomowanie na nierównym podłożu |
| KONSTRUKCJA | Blat połączony z podstawą za pomocą metalowych wsporników |
| MATERIAŁY | płyta laminowana, spełniająca normy klasy higieniczności E-1 lub równoważna  obrzeże pvc oklejane ,  stal, cięta laserowo, malowana proszkowo |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Biurko – szt. 2** | | |
| długość: **180** cm / szerokość: **80** cm / wysokość:: **75** cm |  |  |
| BLAT | płytowy  o grubości **2,8** cm  oklejony obrzeżem pvc **0,2** cm  bez ostrych krawędzi  wyposażony w przepusty kablowe |
| STELAŻ | metalowy  wykonany ze stali o grubości min **0,2** cm  3-elementowy: 2 nogi + 1 blenda stabilizująca  przekrój nogi 14x3 cm  umożliwiający pionowe odprowadzenie okablowania wewnątrz nogi  wyposażony w stopki, umożliwiające wypoziomowanie na nierównym podłożu |
| KONSTRUKCJA | złącza mimośrodowe, zaślepione |
| MATERIAŁY | płyta laminowana, spełniająca normy klasy higieniczności E-1  obrzeże pvc oklejane  kolorystyka: do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia  kolorystyka stelaża do uzgodnienia |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. ŁAWA – szt.1** | | |
| długość: **180** cm / szerokość: **80** cm / wysokość:: **75** cm |  |  |
| BLAT | płytowy  o grubości **2,8** cm  długość: **80** cm  szerokość: **80** cm  wysokość: **60** cm  oklejony obrzeżem pvc **0,2** cm  bez ostrych krawędzi  wyposażony w przepusty kablowe |
| STELAŻ | metalowy  wykonany ze stali o grubości min **0,2** cm  3-elementowy: 2 profile + 1 blenda stabilizująca  przekrój nogi min. 4x4 cm  wyposażony w stopki, umożliwiające wypoziomowanie na nierównym podłożu |
| KONSTRUKCJA | złącza mimośrodowe, zaślepione |
| MATERIAŁY | płyta laminowana, spełniająca normy klasy higieniczności E-1  obrzeże pvc oklejane  kolorystyka: do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia  kolorystyka stelaża do uzgodnienia |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. BIURKO RECEPCYJNE: 1 x moduł prosty + 1 x moduł narożny** – **szt. 1** | | |
| Długość/szerokość: od **150** do **230** cm  wysokość blatu roboczego: **75** cm  wysokość całkowita **110** cm |  |  |
| BLAT | Płytowy, o grubości **2,8** cm  oklejony obrzeżem pvc **0,2** cm, bez ostrych krawędzi  blat roboczy wyposażony w przepusty kablowe |
| FRONT | Płytowy, o grubości **1,8** cm  3 elementowy  z cokołem  element gięty z płyty hdf min. **0,3** mm |
| BOKI | Płytowe, o grubości **1,8** cm  oklejone obrzeżem pvc **0,2** cm, bez ostrych krawędzi  wyposażone w stopki poziomujące w zakresie **+/- 1** cm |
| KONTENEREK | 3 szufladowy, z prowadnicami metalowymi kulkowymi i zamkiem centralnym  Kółka z hamulcami |
| KONSTRUKCJA | złącza mimośrodowe, zaślepione |
| MATERIAŁY | płyta laminowana, spełniająca normy klasy higieniczności E-1  obrzeże pvc oklejane  kolorystyka: do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. KRZESŁA POKOJOWE - szt. 25** | | |
| długość: **70** cm / szerokość: **63** cm / wysokość:: **77** cm  wysokość siedziska: **45** cm |  | |
| OPARCIE | tapicerowane |
| SIEDZISKO | tapicerowane |
| PODŁOKIETNIKI | Tapicerowane, zintegrowane z oparciem |
| MATERIAŁY | TAPICERKA  Skład: 100% poliester Gramatura min.: 366 g/m2 Odporność na ścieranie: >=155 000 +/- 5000 cykli Martindale  Zmywalna Trudnozapalność: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka) lub równoważna Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia  PIANKA  Cięta (oparcia i siedziska) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. KRZESŁA DO SALI OBSŁUGI TURYSTÓW – szt. 60** | | |
| długość: **60** cm / szerokość: **56** cm / wysokość:: **87** cm  wysokość siedziska: **46** cm |  | |
| OPARCIE | tapicerowane |
| SIEDZISKO | tapicerowane |
| PODŁOKIETNIKI | drewniane, zintegrowane z ramą |
| NOGI | 4 nogi, przednie-drewniane, tylne-metalowe, podłokietniki zamknięte |
| MATERIAŁY | TAPICERKA  Skład: 100% poliester Gramatura min.: 366 g/m2 Odporność na ścieranie: >=155 000 +/- 5000 cykli Martindale  Zmywalna Trudnozapalność: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka) lub równoważna  Kolorystyka: do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia  PIANKA  Cięta (oparcia i siedziska) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. FOTEL OBROTOWY- szt. 2** | | |
| długość: **72** cm / szerokość: **66** cm / wysokość:: **81-91** cm  wysokość siedziska: 35-**45** cm |  | |
| OPARCIE | tapicerowane |
| SIEDZISKO | tapicerowane |
| PODŁOKIETNIKI | regulowane, z miękką nakładką |
| MECHANIZM | Synchroniczny ST5, z podparciem lędźwi, regulacją podłokietników i zagłówkiem |
| STELAŻ | Chromowany, obrotowy z regulacją wysokości |
| MATERIAŁY | TAPICERKA  Skład: 100% poliester odporność na ścieranie - 150000 cykli Martindale’a (BS EN [ISO](https://www.formyuzytkowe.pl/nowy-styl-iso) 12947-2 lub równoważna), Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia  Czarny lub popiel  PIANKA  cięta - gęstość 75 kg/m3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. SOFA 3-OS. -szt. 1**  **9. SOFA 2 OS. – szt. 2** | | |
| 2-OS  długość: **123** cm / szerokość: **68** cm / wysokość:: **71** cm  szerokość siedziska: **106** cm / wysokość siedziska: **44** cm  3-OS  długość: **178** cm / szerokość: **68** cm / wysokość:: **71** cm  szerokość siedziska: **161** cm / wysokość siedziska: **44** cm |  | |
| OPARCIE | tapicerowane |
| SIEDZISKO | tapicerowane |
| PODŁOKIETNIKI | Tapicerowane, zintegrowane z oparciem |
| STELAŻ | Czarny lub chromowany |
| MATERIAŁY | TAPICERKA  Skład: 100% poliester odporność na ścieranie - 150000 cykli Martindale’a (BS EN [ISO](https://www.formyuzytkowe.pl/nowy-styl-iso) 12947-2), odporność na piling - 5 (PN-EN [ISO](https://www.formyuzytkowe.pl/nowy-styl-iso) 12945-2 lub równoważna),  trudnozapalność – papieros (BS EN 1021-1 lub równoważna), trudnozapalność - zapałka (BS EN 1021-2),  odporność na światło - 4-5 (EN ISO 105-B02 lub równoważna), oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1 lub równoważna), odporność barwy na rozpuszczalniki organiczne - 5 (PN--EN ISO 105-X-05 lub równoważna),  odporność barwy na działanie potu - 5 (PN-EN ISO 105-E04), oznaczenie zawartości związków azowych  odporność barwy na tarcie - 4-5 (PNEN ISO 105-X12 lub równoważna), odporność na przesunięcie w szwie - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2 lub równoważna),  odporność barwy na plamienie wodą - 5 (BS EN ISO 105 E16 lub równoważna)  Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia  PIANKA poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10. ŁÓŻKO POKOJOWE – szt. 26** | | |
| długość: **206** cm / szerokość: **84/180** cm / wysokość:: **45/95** cm |  | |
| RAMA | płytowa  o grubości **1,8** cm  oklejony obrzeżem pvc **0,2** cm  bez ostrych krawędzi  z mocowaniem na stelaż materaca |
| STELAŻ | Drewniany, z drewna brzozowego lub bukowego  Min 25 listew giętych  Odległość między listwami maksymalnie 3 cm  Przytwierdzone trwale do ramy łóżka  Z możliwością otwierania z boku lub z przodu |
| MATERAC | SPRĘŻYNOWY  połączenie sprężyny kieszeniowej z pianką  Każda ze sprężyn zamknięta jest w oddzielnej kieszonce  Pokrowiec antyalergiczny.  Możliwość prania pokrowca w temp. 60 st.C.  Stopień twardości: średni  Wysokość całkowita min. **19** cm |
| KONSTRUKCJA | złącza mimośrodowe, zaślepione |
| MATERIAŁY | płyta laminowana, spełniająca normy klasy higieniczności E-1  obrzeże pvc oklejane  kolorystyka: do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11. SZAFKA NOCNA – szt.25** | | |
| długość: **60** cm / szerokość: **60** cm / wysokość:: **60** cm |  | |
| BLAT | Płytowy, o grubości **1,8** cm + **1** cm  oklejony obrzeżem pvc **0,2** cm, bez ostrych krawędzi |
| KORPUS | Płytowy, o grubości **1,8** cm  oklejony obrzeżem pvc **0,2** cm  Pełne plecy wyposażony w stopki, umożliwiające wypoziomowanie na nierównym podłożu |
| FRONT | Płytowy, o grubości **1,8** cm  oklejony obrzeżem pvc **0,2** cm  z uchwytem o rozstawie **12,8** cm  prowadnice rolkowe |
| KONSTRUKCJA | złącza mimośrodowe, zaślepione |
| MATERIAŁY | płyta laminowana, spełniająca normy klasy higieniczności E-1 lub równoważna  obrzeże pvc oklejane  kolorystyka: do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12. SZAFY NA WYMIAR – szt. 14** | | |
|  |  | |
| KORPUS | płytowy  o grubości **1,8** cm  oklejony obrzeżem pvc **0,2** cm  półki z blokadą wysuwu (2 na lewym i 5 na prawym skrzydle)  Drążek ubraniowy  Pełne plecy  wyposażony w stopki, umożliwiające wypoziomowanie na nierównym podłożu  cokół górny / maskownica  plecy z lustrem o wymiarach 160/180x45 – zgodnie z rysunkami  lustro bez ostrych krawędzi  Wymiary dostosowane do pomieszczeń (przed produkcją konieczny precyzyjny pomiar)  Układ elementów zgodny z rysunkami technicznymi |
| KONSTRUKCJA | złącza mimośrodowe, zaślepione |
| MATERIAŁY | płyta laminowana, spełniająca normy klasy higieniczności E-1 lub równoważna  obrzeże pvc oklejane  kolorystyka: do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.18 | 2.17  2.15 | 2.12 | 1.1 | 2.11 | 3.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 2.10 | 2.16 | 2.8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13. STÓŁ DO SAL SZKOLENIOWYCH 260x180 – szt. 8** | | |
| długość: **260** cm / szerokość: **180** cm / wysokość:: **75** cm |  | |
| BLAT | Płytowy, 1-elementowy  o grubości **2,8** cm  oklejony obrzeżem pvc **0,2** cm  bez ostrych krawędzi |
| STELAŻ | płytowy  o grubości **1,8** cm  oklejony obrzeżem pvc **0,2** cm  złożony z 2 nóg wyposażonych w stopki oraz 2 łączyn płytowych stabilizujących konstrukcję |
| KONSTRUKCJA | złącza mimośrodowe, zaślepione |
| MATERIAŁY | płyta laminowana, spełniająca normy klasy higieniczności E-1 lub równoważnej  obrzeże pvc oklejane  kolorystyka: do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14.STÓŁ DO SALI PIELGRZYMÓW 260x90 szt. 21** | | |
| długość: **260** cm / szerokość: **90** cm / wysokość:: **75** cm |  | |
| BLAT | Płytowy, 1-elementowy  o grubości **2,8** cm  oklejony obrzeżem pvc **0,2** cm  bez ostrych krawędzi |
| STELAŻ | Metalowy, wykonany ze stali o grubości min **0,2** cm  2-elementowy: 2 nogi na kółkach z hamulcem + 1 belka stabilizująca z mechanizmem blatu uchylnego |
| MATERIAŁY | płyta laminowana, spełniająca normy klasy higieniczności E-1  obrzeże pvc oklejane  kolorystyka: do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia  kolorystyka stelaża do uzgodnienia |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **15. KRZESŁO OBROTOWE – szt. 1** | | |
| długość: **63** cm / szerokość: **66** cm / wysokość:: **97-104** cm  wysokość siedziska: **45-52** cm | OPARCIE  tapicerowane | tapicerowane |
| SIEDZISKO | tapicerowane |
| PODŁOKIETNIKI | regulowane, z miękką nakładką |
| MECHANIZM | Tilt, z podparciem lędźwi, z regulacją podłokietników |
| STELAŻ | Tworzywowy czarny, obrotowy z regulacją wysokości |
| MATERIAŁY | TAPICERKA  Skład: 100% poliester odporność na ścieranie - 150000 cykli Martindale’a (BS EN [ISO](https://www.formyuzytkowe.pl/nowy-styl-iso) 12947-2 lub równoważna), Kolor czarny  PIANKA cięta - gęstość 75 kg/m3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16. KRZESŁA DO SAL SZKOLENIOWYCH I SALI PIELGRZYMÓW – szt. 328** | | |
| Obraz zawierający meble, siedzenie, krzesło  Opis wygenerowany automatycznie  Orientacyjne wymiary: wys.850xszer.510xdług.560 | OPARCIE | kubełek ze sklejki lub płyta lamniwana |
| SIEDZISKO | kubełek ze sklejki lub płyta laminowana |
| STELAŻ | Metalowa rura fi 20 mm.  Wersje kolorystyczne: - chrom błyszczący chromowany)  Możliwość sztaplowania (do 15 szt) |
| MATERIAŁY | Sklejka bukowa lub płyta laminowana  Stopki z wkładką teflonową (uniwersalne) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17. KRZESŁA DO SALI AUDYTORYJNEJ – szt. 160 + PULPIT** | | |
| długość: **63** cm / szerokość: **66** cm / wysokość:: **97-104** cm  wysokość siedziska: **45-52** cm |  | |
| OPARCIE | Sklejka lub płyta laminowana, z nakładką tapicerowaną  Wyposażone w pulpit składany |
| SIEDZISKO | Sklejka lub płyta laminowana, z nakładką tapicerowaną, składane |
| STELAŻ | Metalowy, malowany proszkowo Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo)  W 3 wersjach konstrukcyjnych: Moduł lewy, Moduł środkowy, Moduł prawy.  1 moduł = 1 siedzisk0.  Trwale montowany do podłoża, |
| MATERIAŁY | TAPICERKA  Do wyboru typy tapicerek materiałowych (każda w kilkunastu kolorach) oraz skóra eco.  ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE: min. 100 000 tyś cykli  PN-EN ISO 105-x12:2005 lub równoważna  ODPORNOSĆ NA ŚWIATŁO: 6 stopień PN-EN ISO 105-B0 lub równoważna 2  ATEST HIGIENICZNY: TAK  TRUDNOPALNOŚĆ: TAK  SKLEJKA BUKOWA LUB PŁYTA LAMINOWANA (OPARCIE, SIEDZISKO, PULPIT) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **18. LAMPY SZAFKOWE DO POKOI GOŚCINNYCH – szt. 25** | | |
|  | Ściemnialna lampa stołowa LED/5W/230V z bezprzewodowym ładowaniem. | Ustawienie kierunku.  Bezprzewodowe ładowanie telefonu.  Temperaturę można ustawić od 2700K do 6400K.  Ściemnialna za pomocą dotykowego sterowania na oprawie lampy.  Zużycie energii - do 80% mniej niż w porównaniu do klasycznego oświetlenia. |
| BARWA ŚWIATŁA | ciepła biel (3 000 K |
| KOLOR | biały |
| MATERIAŁY | - plastik, metal  - strumień świetlny (w lumenach) 800 lm  - napięcie sieciowe (V) 230  - klasa efektywności energetycznej A+ lub równoważna |

Specyfikację sporządził dnia 9.08.2021r Kierownik projektu

Józef Skiba

Załącznik do specyfikacji

Zadane pytania

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-08-27

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość by krzesła do sali audytoryjnej opisane w specyfikacji przetargowej pod numerem 17, posiadały tapicerkę, której odporność na ścieranie to min. 80 000 cykli ?

Odpowiedź: Z uwagi na trwałość tapicerki związaną z odpornością na ścieranie Zamawiający nie dopuszcza mniejszej ilości cyklów niż

przedstawiono w specyfikacji.

Pytanie numer 2, data wysłania 2021-08-27

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu krzesła do sali obsługi turystów (opisanego w specyfikacji przetargowej pod numerem 6) o innych wymiarach tj. długość 55, szerokość 60 cm, wysokości 87 cm oraz wysokości siedziska 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakup krzeseł o wymiarach wskazanych w pytaniu.

Pytanie numer 3, data wysłania 2021-08-27

Czy zamawiający dopuszcza możliwość posiadania przez tapicerkę gramatury 270g/m2 , w przypadku krzeseł przeznaczonych do sali obsługi turystów, widniejących w specyfikacji przetargowej pod numerem 6?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza mniejszej gramatury niż przedstawiono w specyfikacji.

Pytanie numer 4, data wysłania 2021-08-27

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu krzeseł do sali obsługi turystów (widniejących w specyfikacji przetargowej pod numerem 6), posiadających wszystkie cztery nogi metalowe, z drewnianymi podłokietnikami nie stanowiącymi integralnej części z ramą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązane konstrukcji krzeseł jakie zadano w pytaniu.

Pytanie numer 5, data wysłania 2021-08-27

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenie minimalnej ilości listew w łóżkach pokojowych (opisanych w specyfikacji przetargowej pod numerem 10) do liczby 12 elastycznych listew o szerokości min. 5 cm, jeżeli nie wpływa to na trwałość sprzętu, ani na wygodę użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenie minimalnej ilości listew w łóżkach pokojowych do 12 szt. wykonanych z drzewa brzozowego lub bukowego pod warunkiem niepogorszenia trwałości sprzętu ani wygody użytkowania.

Pytanie numer 6, data wysłania 2021-08-27

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu łóżek z naturalnego sosnowego drewna o wymiarach takich jakie zostały podane w specyfikacji przetargowej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu łóżek z naturalnego sosnowego drewna o wymiarach jak w specyfikacji.

Pytanie numer 7, data wysłania 2021-08-27

Prosimy o podanie wymiarów sali audytoryjnej, w której zamontowane będą krzesła trwale montowane do podłoża. Czy Zamawiający może podać liczbę krzeseł jaką przewiduje do zamontowania w pierwszym rzędzie tej sali? Taka informacja ma istotny wpływ na kalkulację kosztów.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową pierwsze 9 rzędów będą składały się z 11 krzeseł ustawionych na przemian, następnie 6 rzędów po 9 krzeseł na przemian, dalej 3 rzędy po 2 krzesła z boku schodów i 1 krzesło w pomieszczeniu obsługi sali.

Pytanie numer 8, data wysłania 2021-09-02

Dotyczy wyposażenia sali audytoryjnej – krzesła do sali audytoryjnej 160 szt. + pulpit. Czy Zamawiający dopuszcza krzesło AK-06S firmy Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. w Kartuzach, spełniające wszystkie wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazane krzesła pod warunkiem spełnienia wymogów wskazanej do przetargu specyfikacji.

Załącznik przygotował:

Kierownik projektu - Józef Skiba