**Izolacja fundamentów trzech kaplic dróżkowych:**

**kaplica św. Rafała, Grób MB i kaplica Ukrzyżowania PJ – kontynuacja**

Celem zadania jest kontynuacja pilnie prowadzonego remontu budowlanego 3 kaplic kalwaryjskich - **II etap zadania.** W pierwszym etapie wykonano izolacje poziome fundamentów 3 kaplic. Obecne działanie związane z wykonaniem izolacji pionowych oraz izolacji poziomej kaplicy św. Rafała oraz wykonanie izolacji pionowej kaplic: Ukrzyżowanie PJ i Grób MB ma na celu **powstrzymanie postępującego procesu zniszczeń** ze względu na wieloletnie zaniechania budowlane i dużą liczbę pielgrzymów przybywających do Kalwarii.

**Zakres przeprowadzonych prace budowlanych:**

1. Kaplica św. Rafała:
- wykonanie izolacji poziomej,

2. Kaplica Ukrzyżowanie:
- wykonanie izolacji pionowej
- wykonanie drenażu,
- wykonanie opaski odbojowej.

3. Kaplica Grób Matki Bożej:
- wykonanie izolacji pionowej,
- wykonanie drenażu,
- wykonanie opaski odbojowej.

**Izolacja fundamentów trzech kaplic dróżkowych: kaplica św. Rafała, Grób MB**

**i kaplica Ukrzyżowania PJ była sfinansowana ze środków:**

1. **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - 210 000,00 PLN**
2. **Środki własne - 23 066,98 PLN**

**Łączny koszt prac konserwatorskich: 233 065,98 PLN**